별표 2 지급 기준

(1) 의지 - 각구조 의지

이름	형식		사용 재료 · 부품 및 공작법	가격	비고
전완의수	장식용		- 가의 기본공작법에 따라, 라와 마 각각에 필요한 재료, 부품을 선택하고 조립하여 제작한다 - 소켓은 단단과의 적합에 주의하고, 착용감을 향상시킴과 동시에 안정성 확보에 유의하며, 잔존 운동력이 유효하게 전달해야 한다. - 어깨걸이 밴드는 사용중 쉽게 변형되지 않는 직물을 이용하고, 겨드랑이에 불쾌감, 동통, 피부손상을 일으키지 않도록 유의한다.	나의 취형구분에 따른 다의 기본가격에 라와 마의 각각의 사용 재료, 부품 가격을 합산한 금액으로 한다.
	작업용		- 소켓의 공작 및 몸통부분의 부착시에는 작업중의 반복 가중, 진동 가중, 충격에 견딜 수 있도록 유의하고 신뢰성을 높인다. - 기타는 장식용과 동일
	능동식	핸드형 손부분 부착	- 가의 기본공작법에 따라. 라와 마 각각에 필요한 재료, 부품을 선택하고 조립하여 제작한다. - 소켓은 단단과의 적합에 주의하고, 착용감을 향상시킴과 동시에 안정성 확보에 유의하며, 잔존 운동력이 유효하게 전달해야 한다. - 콘트롤 케이블은 유연성이 크고 매끄러운 강철케이블이나 나일론 단섬 하우징과 함께 사용하고, 마찰에 따른 케이블의 손모와 힘의 전달효율 저하를 방지한다. - 어깨걸이 밴드는 팔꿈치관절, 손부분 동작 힘의 원천으로, 그 적합은 컨트롤케이블 얼라인먼트와 함께 의수 기능을 좌우하므로 적합과 부착에 세심히 주의하고, 겨드랑이부분을 과도하게 압박하지 않아야 한다. - 팔꿈치관절 및 손부분은 반복 사용에 따른 기능 저하가 없는 신뢰성 높인다.
		후크형 손부분부착	- 손부분은 사용중 변형을 일으키지 않는 신뢰성이 높인다. - 기타는 핸드형 손부분 부착과 동일
	전 전동식		- 가의 기본공작법에 따라, 라와 마 각각에 필요한 재료, 부품을 선택하고, 조립하여 제작한다.
어깨의수	장식용		- 어깨관절은 가동에서 외전식, 굴곡-신전식 또는 복합 운동식으로 하고, 의복의 손상 방지를 위해 돌기부가 없도록 유의한다. - 하니스(흉곽대)는 의수를 어깨부분에 잘 자리잡도록 그 부착위치를 주의해서 선택하고, 탈착이 편리한 구조로 한다. - 기타는 상완의수 장식용과 동일
	작업용		- 어깨관절은 필요에 따라 고정한다 - 기타는 상완의수 작업용과 동일
	능동식 일반용	핸드형 부분 부착	- 어깨관절은 장식용과 동일 - 컨트롤케이블 부착시 그 위치에 유의하고, 컨트롤케이블에 인장력이 작용할 때 어깨 이음이 움직이지 않도록 한다 - 외관을 보기좋게 하기 위해 어깨폭 복원에 유의한다 - 기타는 상완의수 능동식과 동일
		후크형 손부분 부착	- 손부분은 사용중 변형이 없는 신뢰성 높인다 - 기타는 핸드형 손부분 부착과 동일
	능동식 견갑 쇄골 절제술용	핸드형 부분 부착	- 소켓의 지지성을 높이기 위해 반대측 어깨까지 소켓 후벽부를 연장하는 등 특별한 배려가 필요하며, 동통, 불쾌감이 없도록 적합에 유의한다. - 어깨걸이밴드 공작시에는 반대측 어깨 운동을 유효하게 이용하기 위해 운동량 증폭 기구 등을 이용하고, 컨트롤케이블의 얼라인먼트시에는 기능 향상에 특히 유의한다. - 기타는 능동식 보통용과 동일
		후크형 손부분 부착	- 손부분은 사용중 변형이 없는 신뢰성 높인다. - 기타는 핸드형 손부분 붙임과 동일
팔꿈치 의수	장식용		- 팔 의수 장식용과 동일
	작업용		- 몸통부분은 작업종목을 고려한 것으로 한다. - 기타는 상완의수 작업용과 동일
	능동식		- 상완의수 능동식과 동일
	근전전동식		- 상완 근전전동식과 동일
전완의수	장식용		- 가의 기본공작법에 따라, 라와 마 각각에 필요한 재료, 부품을 선택하고 조립하여 제작한다. - 소켓은 단단과의 적합에 주의하고, 장착감을 좋게 하면서 잔존운동력을 유효하게 전달할 수 있도록 주의한다. - 절단면에 回旋 능력이 남아있지 않은 경우에는 손 이음부에서 회선할 수 있게 한다
	작업용		- 가 기본공작법에 따라, 라와 마 각각에 필요한 재료, 부품을 선택하고, 조립하여 제작한다. - 필요에 따라 상완 커브에 하니스를 붙인다. - 소켓, 체간 및 팔꿈치 이음은 작업중에 반복 가중, 진동가중, 충격가중에 견딜 수 있도록 재질 및 공작법을 충분히 고려한다
	능동식	장단단용 핸드형	- 가 기본공작법에 따라, 라와 마 각각에 필요한 재료, 부품을 선택하고, 조립하여 제작한다. - 소켓은 절단단의 운동을 충실히 전달하고 장착감을 좋게 하기 위해 취형에 세심한 주의를 쏟을 것. 또한 斷端長이 허락하는 한 이중 소켓을 원칙으로 한다. ▪장단단용에는 전완의 회내외운동이 가능한 한 잘 전달되도록 소켓 선단부의 적합에 유의한다. ▪중단단용에는 팔꿈치의 굴곡-신전운동을 충실히 전달함과 함께 135° 굴곡을 방해하는 일이 없도록 유의한다. ▪단단단용에는 소켓 및 전완부가 별개로 움직이는 구조인 스플릿 소켓 구조로 하고, 굴곡시에 절단단의 탈락을 방지하기 위해 소켓은 팔꿈치(肘頭)까지 포함하는 구조로 한다. - 컨트롤케이블은 가요성이 큰 평편한 강철제 케이블 또는 나이론 단섬유를 하우징과 함께 사용하고, 케이블의 마찰을 적게하면서 마모에 의한 케이블 손상을 최소화 한다. - 어깨걸이밴드의 적합 및 얼라인먼트는 컨트롤케이블의 얼라인먼트와 함께 능동의수 기능을 좌우하기 때문에 적합과 부착에 특히 유의하고, 겨드랑이 부분의 동통, 불쾌감, 피부 손상이 생기지 않도록 적절한 보호용 被覆을 실시한다.
		장단단용 후크형
		중단단용 핸드형
		중단단용 후크형
		단단단용 핸드형
		단단단용 후크형
	근전전동식		- 가의 기본공작법에 따라, 라와 마 각각에 필요한 재료, 부품을 선택하고, 조립하여 제작한다.
손 의수	장식용		- 전완의수 장식용과 동일
	작업용		- 전완의수 작업용과 동일
	능동식		- 전완의수 능동식 장단단용과 동일
	근전전동식		- 전완 근전전동식과 동일
손 부분 의수	장식용		- 가 기본공작법에 따라, 라와 마 각각에 필요한 재료, 부품을 선택하고, 조립하여 제작한다. - 장갑형으로 한다
	작업용		- 가 기본공작법에 따라, 라와 마 각각에 필요한 재료, 부품을 선택하고, 조립하여 제작하낟. - 손 또는 전완부에 고정할 수 있도록 한다. - 손부분에는 작업에 필요한 장치를 붙인다.
손가락 의수	장식용		- 가 기본공작법에 따라, 라와 마 각각에 필요한 재료, 부품을 선택하고, 조립하여 제작한다. - 캡식 또는 장갑형 중에서 하나를 선택한다.
	작업용		- 가 기본공작법에 따라, 라와 마 각각에 필요한 재료, 부품을 선택하고, 조립하여 제작한다. - 손가락부분은 작업에 적합하도록 形成한다.
허벅지 의족	상용	일반	- 가 기본공작법에 따라, 라와 마 각각에 필요한 재료, 부품을 선택하고, 조립하여 제작한다. - 소켓은 장착감을 좋게 하면서 완전히 적합하고, 腸骨稜까지 감싸 의족을 현수하도록 한다. 가죽 소켓의 경우는 소켓의 안쪽을 소 크롬가죽으로 붙인다.것 - 회전대부착의 경우 피혁 조리개(시보리)의 소켓은 변형방지를 위해 띠 강철로 보강틀을 짜고, 부착한다. - 대퇴부 및 하퇴부는 목제 내부의 수분을 일정하게 유지하기 위한 배려가 필요하다. - 알루미늄 합금의 경우에는 防蝕처리를 한다. - 운동부분의 이음에 대해서는 방음과 減摩에 충분히 유의한다.		대퇴 단단단을 포함한다.
		캐나다 식	- 가 기본공작법에 따라, 라와 마 각각에 필요한 재료, 부품을 선택하고, 조립하여 제작한다. - 소켓은 의족의 현수, 체중지지 및 운동성을 확보한다. - 보용(步容)에 중요한 영향을 미치므로, 얼라인먼트는 특히 정밀하게 결정한다. - 커플링(軸位조정장치)을 이용하여 반드시 시험보행을 실시한다. - 양다리의 걸음폭을 맞추기위해 고굴곡각 제한장치를 부착한다.
	작업용		- 내수성 및 防蝕性에 유의한다. - 기타는 족부를 제외, 일상용 일반과 동일
대퇴의족	상용		- 가 기본공작법에 따라, 라와 마 각각에 필요한 재료, 부품을 선택하고, 조립하여 제작한다. - 소켓은 장착감, 체중지지 및 운동성을 좋게 하기 위해 적합에 유의하고 사변형 소켓으로 한다. - 소프트 인서트는 피혁, 연성발포수지 등 무엇이든 좋은 것으로 한다. 단, 상황에 따라서 소프트 인서트를 생략해도 좋다. - 알루미늄합금을 사용하는 경우는 防蝕처리를 실시한다.
	흡착식 상용		- 가 기본공작법에 따라, 라와 마 각각에 필요한 재료, 부품을 선택하고, 조립하여 제작한다. - 소켓은 절단면의 해부, 생리학적 특성에 적합한 최적 형상과, 경도 압박에 의해 체중지지, 懸垂力이 생기므로 적합에 특히 유의하고, 장착감, 절단단의 변색, 살의 부풀어오름, 좌골결절의 위치 등을 충분히 고려한다. - 의족을 조립할 때에는 시험보행으로 장착감, 안정성 및 운동성을 확보하기 위해 보행분석을 실시하고, 소켓 적합의 경우도 수정, 얼라인먼트의 조정을 실시해 정상보행에 근접하도록 노력한다. - 무릎 이음이 운동을 제어하기 때문에 브레이크장치는 그 기능이 확실하여 신뢰성이 있는 것을 사용하는데, 사용중에 흔들림, 물림이 없는 것을 사용한다. - 절단단의 상황에 따라서 현수보조, 보용의 개선을 위해 실레지아 밴드(현수대)를 사용해도 좋다. - SACH 족부는 체중, 健肢 발의 길이, 상용하는 의복, 장착자의 활동성을 고려하여, 적절한 길이, 性狀으로, 그리고 신뢰성이 높은 것을 사용한다. - 절단단 상황이 허락하는 한에서 토탈컨택트를 원칙으로 하며, 어쩔 수 없는 경우에는 절단 단말부에 공기실을 두어도 좋다.		삽입 흡착식을 포함한다.
	작업용		- 내수성 및 방식성을 부여하도록 유의하고, 충분한 강도를 준다. - 기타는 상용과 동일
무릎의족	상용		- 가 기본공작법에 따라, 라와 마 각각에 필요한 재료, 부품을 선택하고, 조립하여 제작한다. - 소켓 적합에는 면밀한 주의를 기울여, 장착감을 좋게하고 운동성을 확보한다. - 소프트 인서트는 반드시 필요한 것은 아니나 단단말 지지에는 斷端末受를 넣는다. - 하퇴부에 강화 플라스틱을 이용하는 경우는 변형을 방지하도록 충분히 유의한다. - 무릎 이음이 游動式인 경우에는 슬관절 운동을 컨트롤하는 구조나 장치가 필요하며, 그밖에 방음, 운동부 減摩에 유의한다. - 무릎 이음은 의복 손상을 방지하기 위해 피혁으로 감싼다.
	작업용		- 내수성 및 방식성에 유의한다. - 기타는 족부를 제외, 상용과 동일
하퇴의족	상용	일반 (軽便식 포함)	- 가 기본공작법에 따라, 라와 마 각각에 필요한 재료, 부품을 선택하고, 조립하여 제작한다. - 소켓은 체중지지와 의족의 운동성을 위해, 취형에 특히 유의한다. - 무릎 이음축의 부착 위치는 의자에 앉을 때의 가벼움, 보행시 피스톤운동 및 유각시 의족의 움직임에 중대한 영향을 미치므로 정성들여 그 위치를 결정한다. - 알루미늄합금을 사용할 경우는 방식처리를 실시한다. - 대퇴 넓적다리 마감의 심은 보용, 의족의 현수 및 안정성에 영향이 있기때문에, 심의 자국 제거, 길이 결정 및 넓적다리 조임 가죽의 제작 및 부착에 충분한 배려가 필요하다.
		PTB식	- 가 기본공작법에 따라, 라와 마 각각에 필요한 재료, 부품을 선택하고, 조립하여 제작한다. - 소켓은 체중지지, 안정성 및 운동성을 좋게 하기 위해 적합에 유의하고, 커플링을 이용한 시험보행을 실시한 후에 조립한다. - 정밀한 적합을 거친 소켓만을 이용하고, 소프트 인서트를 생략해도 좋음. 그 경우, 절단단 말부는 쿠션재로 지지한다. - 외장은 강화 플라스틱으로 마감한다. - 무릎 커프를 가죽으로 제작할 경우는 사용중에 현수밴드가 늘어나는 것을 방지하기 위해 겉과 안 사이에 늘어나지 않는 벨트 등을 삽입한다. - 무릎 이음 쇠장식 및 넓적다리 조임 가죽은 사용하지 않는 것을 원칙으로 하지만, 절단단의 상황에 따라 부득이한 경우는 무릎 이음 쇠장식 또는 넓적다리 조임 가죽을 사용해도 좋다 - 적합 판정은 시험보행 단계 및 의족 완성시에 실시한다.
		PTS식	- 소켓 상부의 적합에는 세심한 주의가 필요한데, 특히 슬관절 부근의 해부학적 구조에 잘 맞추어 의족을 현수시킨다. - 취형 후 깁스 소켓으로 적합을 잘 고려하고 수정한다. - 기타는 PTB식과 동일
		KBM식	- 의족의 현수는 內顆部의 해부학적 구조에 잘 적합한 쐐기 또는 FAJAL 방식에 의해서 행해지며, 슬개골부는 노출되므로 특히 취형시 및 임시 적합시에 면밀하게 고려한다. - 슬개인대보다 상부의 소켓은 좌우방향으로 변형되기 쉬운 경향이 있으므로, 소켓 형성시에는 보강재의 종류, 양, 수지의 강도를 충분히 고려하여 强度, 剛性을 감소시키지 않도록 유의한다. - 기타는 PTS식과 동일
	작업용		- 내수성 및 방식성에 유의한다. - 기타는 일상용 보통과 동일
果 의족 (싸임 의족)			- 가 기본공작법에 따라, 라 제작요소가격 및 마 완성용부품 각각에 필요한 재료·부품을 선택하고, 짜맞추어 제작한다. - 의족의 현수는 절단단의 형상을 이용하고, 소켓을 절단단에 고정시킴으로써 시행되므로, 적합에 충분히 유의한다. - 족부는 漩動 족부 또는 SACH 족부의 구조 특성을 이용한다. - 특히 소켓과 족부의 결합부 강도를 유지하도록 유의한다		피로고프 절단을 포함한다.
足根 중족의족	강판삽입		- 가 기본공작법에 따라, 라와 마 각각에 필요한 재료, 부품을 선택하고, 조립하여 제작한다. - 절단단의 골돌출부를 손상하지 않도록 소켓의 적합과 소켓구조에 특히 유의한다. - 족저는 강판, 고무벨트 등을 삽입하여 탄성과 강도를 준다. - 발의 형태 복원을 위해, 스폰지로 형성하고, 족저는 무두질한 소가죽을 붙인다.
	버선형		- 가 기본공작법에 따라, 라와 마 각각에 필요한 재료, 부품을 선택하고, 조립하여 제작한다. - 족저는 고무벨트를 넣어 족부의 변형을 방지하며, 내구성이 증가하도록 한다. - 단단부터 발뒤꿈치까지 감싸는 버선형으로 한다. - 조임은 전후 어느 쪽이든 좋다. - 족부는 무두질한 소가죽을 붙인다.
발가락 의족			- 가 기본공작법에 따라, 라와 마 각각에 필요한 재료, 부품을 선택하고, 조립하여 제작한다. - 발뒤꿈치 부분에 고무밴드로 걸거나 버선형으로 족부를 감싸서 장착할 수 있도록 한다.
㈜ 1 의수의 작업용에 붙이는 손끝용구는 3개를 범위로 하고, 필요한 수량만큼 마의 완성용 부품을 추가한다. 2 손끝용구의 부착 부위는 핀 고정법 또는 홈 고정법에 의해, 두께 9mm로 한다. 3 이중 소켓은 단단의 표면을 균등하게 받도록 하는 것으로, 지지부에 부착하며, 변형방지를 위해 플라스틱 등 경질의 재료를 사용할 것. 또한 피부접촉면에는 연성의 재료를 추가할 수 있다. 4 각 구조 의지의 내용연수는 바의 내용연수에 의한 것으로 한다.

가. 기본 공작법

공정	작업내용
(가) 단단의 관찰	단단의 표면 상황, 관절의 운동기능(굴곡, 내전, 외전 등)의 상황 그리고 肢位의 관찰 및 특징 파악
(나) 치수 측정 및 투영도 작성	정보카드의 기록, 제작에 필요한 치수와 각도 측정·기록 및 투영도 작성
(다) 취형	깁스(석고붕대) 포대법으로 음성모델의 취형과 順型, 양성모델의 注型과 분리 및 양성모델의 수정
(라) 적합성 검사	체크 소켓의 제작, 체크 소켓으로 적합의 체크와 수정 및 이음의 중심위치 설정
(마) 양성 모델 제작	체크 소켓에 깁스 注型, 양성모델의 수정, 표면 마무리 및 건조
(바) 소켓 제작	스토키네트의 피복, 강화재의 부가, PVA 슬립 피복, 수지의 주형, 제거 및 소켓 트리밍
(사)지지 부재의 외형 형성 및 요소의 결합	의수 : 파라핀, 플라스틱폼 깁스 등으로 지지부 심 재료 외형의 형성 및 요소 결합 의족 : 고관절 이음, 슬관절 이음, 족부 등 기능부품의 지지부 재료에 의한 결합 및 족부 조정
(아) 조립	의수 : 이음 등 각부분의 짜맞춤과 결합 및 하네스 부착 의족 : 커플링 부착, 벤치 얼라인먼트 설정, 각 부분의 짜맞춤 및 결과, 현수장치의 부착과 각도 조정
(자) 임시 맞춤	의수 : 소켓 트리밍의 수정, 하네스 조정 및 기능 점거, 의수조작의 기본 지도와 적합의 수정 의족 : 얼라인먼트의 수정, 적합의 점검과 수정, 각 부분의 기능 점검 및 기립과 보행의 기본동작 지도
(차) 외장 및 마무리	의수 : 외형의 연마, 스토키네트의 피복 및 라미네이션 의족 : 커플링 제거, 외형의 형성, 내부 余肉 제거, 외장과 소켓의 적합 및 기능의 최종 점검
(카) 적합 검사	적합과 얼라인먼트의 점검 및 조작의 지도

나. 취형 구분

다 기본 가격

이름	주물 구분	형식	가격(엔)	비고
의수용	A-1	장식용 작업용 능동식	33,600 33,600 44,700	견갑 흉곽간 절단용은 13,300엔 추가한다.
	A-2	장식용 작업업 능동식 근전 전동식	35,700 35,700 41,900 72,500	흡착식은 25,900엔 추가한다.
	A-3	장식용 작업용 능동식 근전 전동식	32,600 32,600 37,700 72,600	흡착식은 25,900엔 추가한다.
	A-4	장식용 작업용 능동식 근전 전동식	31,600 31,600 33,200 71,600	顆上지지식은 12,900엔 추가한다. 스플릿식은 19,400엔 추가한다.
	A-5	장식용 작업용 능동식 근전 전동식	28,600 28,600 32,600 70,700
	A-6	장식용 작업용 능동식	11,000 11,000 16,500
	A-7	장식용 작업용	8,750 12,800
의족용	B-1	접시식 캐나다식	86,600 86,600	편측 골반절단용은 17,600엔 추가한다.
	B-2	삽입식 라이너식 흡착식	54,300 98,300 141,300	단단단 절단용 킵 샤프트는 50,000엔 추가한다. IRC 소켓은 54,500엔 추가한다.
	B-3	삽입식 라이너식 흡착식	52,600 73,000 116,000	대퇴지주 부착은 23,900엔 추가한다.
	B-4	삽입식 PTB식 PTS식 KBM식	40,600 63,000 78,100 80,700	대퇴지주 부착은 23,900엔 추가한다.
	B-5	삽입식 창문식(有窓式)	43,300 65,300
	B-6		22,700
	B-7		17,400
㈜ 1. 과상 지지식은 뮨스터타입 및 노스웨스턴타입으로 한다. 2. 소프트인서트의 실리콘 또는 완성용 부품인 라이너를 사용하여 임시 적합 전용 체크소켓을 사용하는 경우에 한해, 44,500엔 가산 한다. 3. IRC 소켓을 제외한 흡착식, 과상지지식, 스플릿식의 체크 소켓의 재료에 투명 플라스틱을 사용한 경우는, 7,800엔 가산 할 것. 기타 제작공정에서 체크소켓을 사용한 경우에 투명 플라스틱을 재료로 한 경우에 한해 같은 금액을 가산 할 것. 또한 상기 2와의 병용 가산은 할 수 없다.

라. 제작 요소 가격

(가) 소켓

이름	주물 구분	사용재료	가격(엔)	비고
의수용	A-1	알루미늄, 셀룰로이드 가죽 열경화성 수지 열가소성 수지	10,800 8,850 19,900 5,050
	A-2	알루미늄, 셀룰로이드 가죽 열경화성 수지 열가소성 수지 열경화성 수지(근전 전동식)	9,600 11,600 13,600 6,550 21,000
	A-3	알루미늄, 셀룰로이드 가죽 열경화성 수지 열가소성 수지 열경화성 수지(근전 전동식)	9,600 12,600 13,600 4,700 21,000
	A-4	알루미늄, 셀룰로이드 가죽 열경화성 수지 열가소성 수지 열경화성 수지(근전 전동식)	8,450 11,500 13,300 4,600 20,800
	A-5	알루미늄, 셀룰로이드 가죽 열경화성 수지 열가소성 수지 열경화성 수지(근전 전동식)	10,100 8,750 12,700 6,600 20,900
	A-6	셀룰로이드 가죽 열경화성 수지 열가소성 수지	8,250 8,450 10,300 6,400
	A-7	가죽 열경화성 수지 열가소성 수지	3,800 3,850 3,300
의족용	B-1	알루미늄, 셀룰로이드 열경화성 수지 열가소성 수지	21,400 35,300 14,800
	B-2	목제 알루미늄, 셀룰로이드 가죽 열경화성 수지 열가소성 수지	48,200 14,200 18,800 27,300 16,100	-에어쿳션 소켓은 15,100엔 추가 -이중 소켓은 內소켓의 사용재료의 가격을 가산할 수 있음 -주로 績層材에 카본스톡키네트를 사용하는 수지주형을 실시하는 경우는 16,900엔 추가
	B-3	알루미늄, 셀룰로이드 가죽 열경화성 수지 열가소성 수지	14,500 24,200 40,500 18,400	-에어쿳션 소켓은 15,100엔 추가 -이중 소켓은 內소켓의 사용재료의 가격을 가산할 수 있음 -주로 績層材에 카본스톡키네트를 사용하는 수지주형을 실시하는 경우는 16,600엔 추가
	B-4	알루미늄, 셀룰로이드 가죽 열경화성 수지 열가소성 수지	11,400 17,000 24,700 12,900	-에어쿳션 소켓은 13,800엔 추가 -이중 소켓은 內소켓의 사용재료의 가격을 가산할 수 있음 -주로 績層材에 카본스톡키네트를 사용하는 수지 주형을 실시하는 경우는 6,550엔 추가
	B-5	알루미늄, 셀룰로이드 가죽 열경화성 수지 열가소성 수지	11,900 17,300 23,500 10,200	-에어쿳션 소켓은 12,700엔 추가 -주로 績層材에 카본스톡키네트를 사용하는 수지주형을 실시하는 경우는 9,150엔 추가
	B-6	셀룰로이드 가죽 열경화성 수지 열가소성 수지	11,700 10,100 21,700 10,000	-에어쿳션 소켓은 11,900엔 추가 -주로 績層材에 카본스톡키네트를 사용하는 수지주형을 실시하는 경우는 5,600엔 추가
	B-7	가죽 열경화성 수지 열가소성 수지	8,850 19,700 9,550

(나) 소프트 인서트

이름	주물 구분	사용재료	가격(엔)	비고
의수용	A-1	가죽 연성 발포 수지 가죽 · 연성 발포 수지	4,400 4,450 7,500
	A-2	가죽 연성 발포 수지 가죽 · 연성 발포 수지	3,850 4,300 7,200
	A-3	가죽 연성 발포 수지 가죽 · 연성 발포 수지	3,850 4,300 7,200
	A-4	가죽 연성 발포 수지 가죽 · 연성 발포 수지	3,750 4,300 6,950
	A-5	가죽 연성 발포 수지 가죽 · 연성 발포 수지	3,750 4,300 6,950
의족 용	B-1	가죽 연성 발포 수지 가죽 · 연성 발포 수지	6,550 4,950 9,850
	B-2	가죽 연성 발포 수지 가죽 · 연성 발포 수지 가죽 펠트 실리콘	5,000 4,600 6,500 9,050 41,100
	B-3	가죽 연성 발포 수지 가죽 · 연성 발포 수지 가죽 펠트 실리콘	5,650 4,750 9,000 9,950 44,200
	B-4	가죽 연성 발포 수지 가죽 · 연성 발포 수지 가죽 펠트 실리콘	4,100 4,400 6,700 7,750 35,300
	B-5	가죽 연성 발포 수지 가죽 · 연성 발포 수지	4,400 7,100 7,650
	B-6	가죽 연성 발포 수지 가죽 · 연성 발포 수지	2,800 3,150 5,600
	B-7	가죽 연성 발포 수지 가죽 · 연성 발포 수지	2,150 2,500 4,300
㈜ 1. 연성 발포 수지는 PE 라이트 및 스폰지이다. 2. 소프트인서트는 골돌기부 등에 부분적으로 붙이는 것이 아니라, 단단 전체를 덮는다.

(다) 지지부

이름	형식	부위	사용재료	가격(엔)	비고
의수용	장식용 능동식	어깨부분		8,350
		상완부	알루미늄, 셀룰로이드 열경화성수지	7,450 23,200
		전완부	알루미늄, 셀룰로이드 열경화성수지	9,500 19,100
	작업용	상완부		7,450	어깨의수용 및 상완의수용으로 체부를 사용할 경우에 한정할 것
		전완부		9,500	전완의수용에 체부를 사용할 경우에 한정할 것
	근전 전동식	상완부	열경화성수지	27,100
		전완부	열경화성수지	10,200
의족용	상용	넓적다리		10,200
		대퇴부	목제 알루미늄, 셀룰로이드 열경화성수지	30,300 30,600 31,700
		하퇴부	목제 알루미늄, 셀룰로이드 열경화성수지	26,500 27,700 31,200
		족부	연성 발포 수지	14,200
	작업용	대퇴부		58,300	허벅지의족용 및 대퇴의족용에 사용하는 경우에 한정할 것
		하퇴부		27,700	하퇴의족용에 철각을 사용할 경우에 한정할 것
㈜ 1. 의수용 및 의족용의 지지부 자체가 외장이 되는 경우는, 지지부에 외장 가격을 가산한다. 2. 과의족용, 족근 중족의족용 및 발가락의족용의 경우에 한하여 족부를 추가할 수 있다 3. 어깨의수에서 소켓에 이어지는 부분의 형상을 건측과 같이 정리하기 위하여 또는 상완부와의 접속을 위하여 수정을 실시하는 경우는 8,800엔 추가한다. 4. 허벅지의족에서 소켓에 이어지는 부분의 형상을 건측과 같이 정리하기 위하여 또는 넓적다리 이음의 토대를 적층하기 위해 대폭 수정을 실시하는 경우는 10,300엔 추가한다. 5. 열가소성수지에 대해서는 셀룰로이드에 준하는 것으로 한다.

(라) 의수 하니스 및 의족 현수용 부품

구분	명칭	사용부품	가격(엔)	비고
의수 하니스	어깨 의수용	흉곽용 벨트 하니스 一式 십자형 어깨띠 一式	20,900 10,500
	상완의수용	흉곽용 벨트 하니스 一式 십자형 어깨지 一式 8자 하니스 一式	20,700 10,500 9,550
	전완의수용	흉곽용 벨트 하니스 一式 8자 하니스 一式 9자 하니스 一式 가요성 관절(一組) 전방 지지밴드 상완 커브 (삼두근 패드)	17,700 7,700 4,950 2,400 2,400 5,000
의족 현수 부품	허벅지의족용	현수대 一式	14,900
	대퇴의족용	레시지아밴드 一式 어깨 멜빵 허리밴드 가로 멜빵 의족용 허벅지 멜빵	7,250 6,300 8,600 1,600 2,100	가격은 1셋트당으로 할 것
	하퇴의족용	허리밴드 가로 멜빵 대퇴허벅지조임 一式 PTB 무릎커브 一式	8,600 2,250 11,300 8,600
㈜ 1. 팔꿈치의수는 상완의수용에 준하는 것으로 한다. 2. 손 의수용 및 손부분 의수용은 전완의수용에 준하는 것으로 한다. 3. 무릎 의족용은 대퇴의족용에 준하는 것으로 한다. 4. 사임의족용은 하퇴의족용에 준하는 것으로 한다. 5. 하퇴의,족 상용 경변식의 현수용 무릎 커브는 PTB 무릎 커브에 준하는 것으로 한다

(마) 외장

이름	외관 부위	사용 재료 등	가격(엔)	비고
의수용	어깨	가죽 플라스틱 도장	5,500 15,000 1,950
	상완	가죽 플라스틱 도장	5,600 14,500 1,700
	전완	가죽 플라스틱 도장	5,500 11,400 1,850
의족용	허벅지	가죽 플라스틱 도장	10,100 16,600 3,250
	대퇴	가죽 플라스틱 도장	8,250 14,800 2,900
	하퇴	가죽 플라스틱 도장	7,500 12,800 2,550
	발	겉가죽 안가족 도장 리얼삭스	5,000 3,450 3,300 1,050	리얼삭스는 완성용 부품을 추가할 수 있다.

마. 완성용부품

의수용 부품 및 의족용 부품의 명칭, 사용부품, 가격 등은 별표 2-2에서 정하는 바를 따른다.

바. 내용연수

(가) 의지 본체

구분	명칭	형식	수명(년)	비고
의수	상완의수 어깨의수 팔꿈치의수 전완의수 손의수 손부분의수 손가락의수	장식용 작업용 능동식 장식용 작업용 능동형 장식용 작업용 장식용 작업용	4 3 3 4 3 3 3 3 3 1 2 1 2	내용연수 이내의 파손 및 고장시에는 원칙상 수리 또는 조정을 실시할 것
의족	허벅지의족 대퇴의족 무릎의족 하퇴의족 과의족 족근중족의족 발가락의족	상용 흡착식 작업용 상용 작업용 강판삽입 발주머니형	4 3 5 3 3 2 2 2 2 1 1

(나) 완성용 부품

재료 · 부품명	수명(년)	비고
관절류(繼手) 리스트메탈 손부분 장갑 발부분 기타 소부품(소모품)	3 3 1 1 1 1	내용연수 이내의 고장은 원칙상 소부품의 교환에 의한 수리 또는 조정을 실시할 것

비고

1. 본 표의 가격에는 의사의 취형 기술료는 포함하지 않는다.

2. 내용연수는 보통의 착용 상태에서 해당 재료·부품이 수리 불능이 될 때까지의 예상 기간을 나타내는 것이다.

(2) 의지 - 골격 구조 의지

이름	형식	사용 재료 · 부품 및 공작 법	가격	비고
어깨의수	장식용	- 가의 기본공작법에 따라, 라와 마 각각에 필요한 재료, 부품을 선택하고, 조립하여 제작한다. - 외형 커버는 쉽게 탈착할 수 있도록 제작한다.	나의 취형구분에 따라 다의 기본가격에 라 및 마 각각에 사용되는 재료, 부품의 가격을 합산한 금액으로 한다.
상완의수	장식용	- 어깨의수와 동일
전완의수	장식용	- 어깨의수와 동일
허벅지의족	캐네디언식	- 가의 기본공작법에 따라, 라와 마 각각에 필요한 재료, 부품을 선택하고, 조립하여 제작한다. - 외형 커버는 단단의 상태, 직업 등을 고려하여 일체형이나 무릎 상하 분리식 또는 연성이나 경성 등을 선택하고, 쉽게 탈착될 수 있도록 제작한다.		편측 골반절제용을 포함한다.
대퇴의족	삽입식	- 허벅지의족과 동일		킵 샤프트(단단단 절단용)를 포함한다. 흡착식에는 삽입흡착식을 포함한다
	홉착식	- 허벅지의족과 동일
무릎의족	상용	- 가의 기본공작법에 따라, 라와 마 각각에 필요한 재료, 부품을 선택하고, 조립하여 제작한다. - 외형 커버는 단단의 상태, 직업 등을 고려하여 연성이나 경성을 선택하고, 쉽게 탈착할 수 있도록 제작한다.
하퇴의족	PTB식	- 무릎의족과 동일
	PTS식	- 무릎의족과 동일
	KBM식	- 무릎의족과 동일
	장단단용	- 무릎의족과 동일		사임의족을 포함한다. 단, 이 경우 외형커버는 가산할 수 없다
㈜ 1. 이중 소켓은 단단의 표면을 균등하게 받도록 하는 것으로, 지지부에 부착, 변형을 방지하기 위해 플라스틱 등 경질의 재료를 사용한다. 또한 피부접촉면에는 연성 재료를 부가하는 경우가 있다. 2. 골격구조의지의 재료, 부품의 내용연수는 바의 내용연수에 의한 것으로 한다.

가. 기본 공작법

공정	작업내용
(가) 단단의 관찰	단단의 표면 상황, 관절의 운동기능(굴곡, 내전, 외전 등)의 상황 그리고 肢位의 관찰 및 특징 파악
(나) 치수 측정 및 투영도 작성	정보카드의 기록, 제작에 필요한 치수와 각도 측정·기록 및 투영도 작성
(다) 취형	깁스(석고붕대) 포대법으로 음성모델의 취형과 順型, 양성모델의 注型과 분리 및 양성모델의 수정
(라) 적합성 검사	체크 소켓의 제작, 체크 소켓으로 적합의 체크와 수정 및 이음의 중심위치 설정
(마) 양성 모델 제작	체크 소켓에 깁스 注型, 양성모델의 수정, 표면 마무리 및 건조
(바) 소켓 제작	스토키네트의 피복, 강화재의 부가, PVA 슬립 피복, 수지의 주형, 제거 및 소켓 트리밍
(사)지지 부재의 외형 형성 및 요소의 결합	의수 : 파라핀, 플라스틱폼 깁스 등으로 지지부 심 재료 외형의 형성 및 요소 결합 의족 : 고관절 이음, 슬관절 이음, 족부 등 기능부품의 지지부 재료에 의한 결합 및 족부 조정
(아) 조립	의수 : 이음 등 각부분의 짜맞춤과 결합 및 하네스 부착 의족 : 커플링 부착, 벤치 얼라인먼트 설정, 각 부분의 짜맞춤 및 결과, 현수장치의 부착과 각도 조정
(자) 임시 맞게	의수 : 소켓 트리밍의 수정, 하네스 조정 및 기능 점거, 의수조작의 기본 지도와 적합의 수정 의족 : 얼라인먼트의 수정, 적합의 점검과 수정, 각 부분의 기능 점검 및 기립과 보행의 기본동작 지도
(차) 외장 및 마무리	의수 : 외형의 연마, 스토키네트의 피복 및 라미네이션 의족 : 커플링 제거, 외형의 형성, 내부 余肉 제거, 외장과 소켓의 적합 및 기능의 최종 점검
(카) 적합 검사	적합과 얼라인먼트의 점검 및 조작의 지도

나. 취형구분

다. 기본 가격

이름	취형구분	형식	가격(엔)	비고
의수용	A-1	장식용	33,600	견갑 흉곽간 절단용은 13,300엔 추가할 것
	A-2	장식용	35,700	흡착식은 25,900엔 추가할 것
	A-3	장식용	31,600	과상지지식은 12,900엔 추가할 것. 스플릿식은 19,400엔 추가할 것.
의족용	B-1	캐네디언식	86,600	편측 골반절단용은 17,600엔 추가할 것
	B-2	삽입식 라이나식 흡착식	54,300 98,300 141,300	단단단 절단용 킵샤프트는 50,300엔 추가할 것. IRC 소켓은 54,500엔 추가할 것
	B-3	삽입식 라이나식 흡착식	52,600 73,000 116,000
	B-4	삽입식 PTB식 PTS식 KBM식	40,600 63,000 78,100 80,700	대퇴지주부착은 23,900엔 추가할 것.
	B-5	삽입식 유창식	43,300 65,300
㈜ 1. 과상지지식은 뮨스터타입 및 노스웨스턴타입으로 한다. 2. 소켓인서트의 실리콘 또는 완성용부품의 라이너를 사용하여 임시 맞춤전용 체크소켓을 사용하는 경우에 한하여 44,500엔 가산한다. 3. IRC 소켓을 제외한 흡착식, 과상지지식, 스플릿식 체크소켓의 재료에 투명 플라스틱을 사용한 경우는 7,800엔 가산한다. 기타 제작공정에서 체크소켓을 이용한 경우에, 투명 플라스틱을 재료로 한 경우에 한하여, 똑같이 가산할 것. 또한 상기 2의 병용가산은 불가하다.

라 제작 요소 가격

(가) 소켓

이름	주물 구분	사용재료	가격(엔)	비고
의수용	A-1	알루미늄, 셀룰로이드 가죽 열경화성 수지 열가소성 수지	10,800 8,850 19,900 5,050
	A-2	알루미늄, 셀룰로이드 가죽 열경화성 수지 열가소성 수지 열경화성 수지(근전 전동식)	9,600 11,600 13,600 6,550 21,000
	A-3	알루미늄, 셀룰로이드 가죽 열경화성 수지 열가소성 수지 열경화성 수지(근전 전동식)	9,600 12,600 13,600 4,700 21,000
의족용	B-1	알루미늄, 셀룰로이드 열경화성 수지 열가소성 수지	21,400 35,300 14,800
	B-2	목제 알루미늄, 셀룰로이드 가죽 열경화성 수지 열가소성 수지	48,200 14,200 18,800 27,300 16,100	-에어쿳션 소켓은 15,100엔 추가 -이중 소켓은 內소켓의 사용재료의 가격을 가산할 수 있음 -주로 績層材에 카본스톡키네트를 사용하는 수지주형을 실시하는 경우는 16,900엔 추가
	B-3	알루미늄, 셀룰로이드 가죽 열경화성 수지 열가소성 수지	14,500 24,200 40,500 18,400	-에어쿳션 소켓은 15,100엔 추가 -이중 소켓은 內소켓의 사용재료의 가격을 가산할 수 있음 -주로 績層材에 카본스톡키네트를 사용하는 수지주형을 실시하는 경우는 16,600엔 추가
	B-4	알루미늄, 셀룰로이드 가죽 열경화성 수지 열가소성 수지	11,400 17,000 24,700 12,900	-에어쿳션 소켓은 13,800엔 추가할 것. -이중 소켓은 內소켓의 사용재료의 가격을 가산할 수 있음 -주로 績層材에 카본스톡키네트를 사용하는 수지주형을 실시하는 경우는 6,550엔 추가
	B-5	알루미늄, 셀룰로이드 가죽 열경화성 수지 열가소성 수지	11,900 17,300 23,500 10,200	-에어쿳션 소켓은 12,700엔 추가 -주로 績層材에 카본스톡키네트를 사용하는수지주형을 실시하는 경우는 9,150엔 추가

(나) 소프트 인서트

이름	주물 구분	사용재료	가격(엔)	비고
의수용	A-1	가죽 연성 발포 수지 가죽 · 연성 발포 수지	4,400 4,450 7,500
	A-2	가죽 연성 발포 수지 가죽 · 연성 발포 수지	3,850 4,300 7,200
	A-3	가죽 연성 발포 수지 가죽 · 연성 발포 수지	3,850 4,300 7,200
의족용	B-1	가죽 연성 발포 수지 가죽 · 연성 발포 수지	6,550 4,950 9,850
	B-2	가죽 연성 발포 수지 가죽 · 연성 발포 수지 가죽 펠트 실리콘	5,000 4,600 6,500 9,050 41,100
	B-3	가죽 연성 발포 수지 가죽 · 연성 발포 수지 가죽 펠트 실리콘	5,650 4,750 9,000 9,950 44,200
	B-4	가죽 연성 발포 수지 가죽 · 연성 발포 수지 가죽 펠트 실리콘	4,100 4,400 6,700 7,750 35,300
	B-5	가죽 연성 발포 수지 가죽 · 연성 발포 수지	4,400 7,100 7,650
㈜ 1. 연성 발포 수지는 PE 라이트 및 스폰지일 것 2. 소프트인서트는 골돌기부 등에 부분적으로 붙이는 것이 아니라, 단단 전체를 덮는 것

(우) 지지부

이름	가격(엔)	비고
어깨 의수용	13,400
상완 의수용	10,700
팔 의수용	10,600
허벅지 의족용	16,100
대퇴 의족용	16,000
하퇴 의족용	10,600
㈜ 1. 어깨의수에서 소켓에 이어지는 부분의 형상을 건측과 같이 정리하기 위하여 또는 상완부와의 접속을 위하여 수정을 실시하는 경우는 8,750엔 추가한다. 2. 허벅지의족에서 소켓에 이어지는 부분의 형상을 건측과 같이 정리하기 위하여 또는 넓적다리 이음의 토대를 적층하기 위해 대폭 수정을 실시하는 경우는 10,300엔 추가한다.

(라) 의수 하네스 및 의족 현수 부품

구분	명칭	사용부품	가격(엔)	비고
의수용 하네스	어깨 의수용	흉곽용 벨트 하네스 一式 십자형 어깨띠 一式	20,900 10,500
	상완의수용	흉곽용 벨트 하네스 一式 십자형 어깨지 一式 8자 하네스 一式	20,700 10,500 9,550
	전완의수용	흉곽용 벨트 하네스 一式 8자 하네스 一式 9자 하네스 一式 상완 커브 (삼두근 패드)	17,600 7,700 4,950 5,000
의족 현수용 부품	허벅지의족용	현수대 一式	14,900
	대퇴의족용	레시지아밴드 一式 어깨 멜빵 허리밴드 가로 멜빵 의족용 허벅지 멜빵	7,200 6,250 8,600 1,600 2,050	가격은 1셋트당으로 할 것
	하퇴의족용	허리밴드 가로 멜빵 대퇴허벅지조임 一式 PTB 무릎커브 一式	8,600 2,250 11,300 8,600
㈜ 1. 팔꿈치의수는 상완의수용에 준하는 것으로 한다. 2. 손 의수용 및 손부분 의수용은 전완의수용에 준하는 것으로 한다. 3. 무릎 의족용은 대퇴의족용에 준하는 것으로 한다. 4. 사임의족용은 하퇴의족용에 준하는 것으로 한다. 5. 하퇴의족 삽입식용 경변식의 현수용 무릎 커브는 PTB 무릎 커브에 준하는 것으로 한다.

(마) 외장

명칭	가격(엔)	비고
어깨 의수용	10,600
상완 의수용	8,400
전완 의수용	7,500
허벅지 의족용	26,700
대퇴 의족용	21,400
무릎 의족용	19,100
하퇴 의족용	16,800
㈜ 리얼삭스를 필요로 하는 경우는 마의 완성용부품의 가격을 1,050엔 추가한다.

마. 완성용부품

의수용 부품 및 의족용 부품의 명칭, 사용부품, 가격 등은 별표 2-2에서 정하는 바를 따른다.

바. 내용연수

재료 · 부품 명	수명(년)	비고
파이프(튜브어댑터) 이음류 리스트메탈 손부분 턴테이블 장갑 발부분 폼커버(의수용) 폼커버(의족용) 기타 소모품	5 3 3 3 3 1.5 1.5 1.5 0.5 1	내용연수 이내의 고장시에는 원칙상 소부품 교체에 의한 수리나 조정을 실시함

비고

1. 본 표의 가격은 의사의 취형 기술료를 포함하지 않는다.

2. 내용연수는 보통의 착용 상태에서 해당 재료·부품이 수리 불능이 될 때까지의 예상 기간을 나타낸 것이다.

(3) 보조기

구분	이름	기본 구조	사용 재료·부품 및 공작법	가격	비고
하지 보조기	허벅지보조기	골반부터 대퇴하부에 이르는 것 A. 금속틀 골반부가 금속틀로 만들어진 것. S형 지주도 포함한다. B. 경성 골반과 대퇴부가 양성모델에 의해 몰드된 것. 보강용 지주 부착을 기본으로 함 1. 불연성 셀룰로이드 2. 가죽 3. 플라스틱 C. 연성 삼베를 주재료로 하는 것	가의 기본공작법에 따라, 라와 마 각각에 필요한 재료, 부품을 선택하고, 조립하여 제작할 것	나의 취형구분에 따라, 다의 기본가격에 라와 마 각각 사용하는 재료, 부품의 가격을 합산한 금액으로 할 것
	장하지보조기	대퇴 상부부터 족저에 이르는 것 A. 양측지주 하지의 장축을 따라서 내외의 양측에 금속지주를 가지며, 대퇴부와 하퇴부에 각각 양지주를 이어 1개 이상의 금속 반월을 가지는 것 1. 高力 알루미늄 합금 2. 강철 B. 편측지주 하지의 장축을 따라서 내외의 어느 쪽이든 한방향으로 금속지주를 가지는 것 1. 高力 알루미늄 합금 2. 강철 C. 연성 양성모델을 이용하여 몰드된 것. 내외의 양측에 금속의 지주와 양지주를 잇는 금속의 반월로 보강된 것을 기본으로 함 1. 불연성 셀룰로이드 2. 가죽 3. 플라스틱
	무릎보조기	대퇴부터 하퇴에 이르는 것 A. 양측지주 내외측에 금속지주를 가지며, 양 지주를 잇는 금속의 반월을 대퇴부 및 하퇴부에서 각각 1개 이상 가지는 것 B. 경성 양성모델을 이용하여 몰드된 것. 금속지주부착 및 평 스프링이 들어간 것도 포함 1. 불연성 셀룰로이드 2. 가죽 3. 플라스틱 C. 스웨덴식 D. 연성 삼베를 주재료로 하는 것
	단하지보조기	하지 상부부터 족저에 이르는 것 A. 양측지주 하퇴의 장축을 따라서 내외의 양측에 금속의 지주를 가지고, 양지주를 잇는 1개 이상의 금속의 반월을 가지는 것 1. 高力 알루미늄 합금 2. 강철 B. 편측지주 하지의 장축을 따라서 내외의 어느쪽인가 한방향으로 금속의 지주를 가지는 것 1. 高力 알루미늄 합금 2. 강철 C. S형 지주 하퇴의 주위를 나선형으로 도는 금속지주를 가지는 것 1. 高力 알루미늄 합금 2. 강철 D. 鋼線지주 하퇴의 장축을 따라서 강선의 지주와 양지주를 잇는 금속의 반월을 가지는 것. 鋼線의 지주는 족관절의 높이 정도에서 원형으로 구부러지고, 코일스프링의 기능을 가지는 것 E. 板 스프링 하퇴의 후방을 따라서 금속이나 플라스틱 스프링을 가짐. 스프링의 상단은 금속 또는 플라스틱의 반월로 이어진 것 F. 경성 양성모델을 이용하여 몰드된 것(재료는 불연성 셀룰로이드, 플라스틱, 가죽 등) 1. 지주부착 금속의 지주와 반월로 보강 2. 지주 없음 금속지주가 없는 것 G. 연성 고무끈을 이용해서 족관절을 배굴위로 유지하는 것			顆上部型 플라스틱 단하지보조기(NYU형) 및 S형 플라스틱 단하지보조기는 경성 단하지보조기(지주부착)에 포함된다.
	트위스터	골반대와 족부를 삼베, 고무끈 또는 강철 케이블에 의해 이어, 하퇴의 내외선을 제어하는 것 A. 연성 삼베끈 또는 고무끈을 이용한 것 B. 강철 케이블 강철 케이블을 이용한 것
	족저보조기	족부에 대한 보조기로, 구두형보조기 이외의 것 A. 아치 서포트(밟지않는 받침) 발의 縱 아치를 떠받치는 것으로, 중족지지를 포함하는 것이 기본 1. 양성모델로 몰드된 것 2. 치수재기로 제작된 것 B. 메타탈저 서포트(중족지지) 발의 중족아치를 떠받치는 것 C. 보고(補高) 1. 2cm 미만 2. 2cm 이상 D. 내측 및 외측 쐐기			踵骨棘(종골극)용 보조기는 보고에 포함된다. 스핏치 및 톰젠라인(밟지않는 받침)은 A-2에 포함된다. 랑게(밟지않는 받침)은 A-2에 포함된다.
구두형 보조기		의사의 처방으로 치료에 사용되는 구두로, 밟지않는 강철이 들어간 것이 기본 A. 장화 하퇴의 상부에 미치는 것 B. 반장화(편상화) 측면 가죽이 끝부분보다 높은 것 C. 챠카화 측면 가죽이 끝부분에 이르는 것 D. 단화 측면 가죽이 끝부분보다 낮은 것			화형보조기의 요소 ▪정형화(양성모델로 작성한 특별제작 木型으로 사용한 것) ▪교정화(내외 반족의 교정용)
체간 보조기	경추 보조기	견갑골부터 두개에 이루는 것이 기본 A. 금속틀 골반부가 금속틀로 만들어진 것. S형 지주도 포함한다. B. 경성(스폰지 고무를 포함) 양성모델로 몰드된 것 1. 불연성 셀룰로이드 2. 가죽 3. 플라스틱 C. 카라 1. 턱받침 있는 것 2. 턱받침 없는 것			높이조정은 카라의 경우에는 적용하지 않는다.
	흉추 보조기	골반부터 흉배부에 이르는 것 A. 금속틀 B. 경성(경추보조기에 준한다) C. 연성
	요추 보조기	골반부터 허리부위에 이르는 것 A. 금속틀 B. 경성(경추보조기에 준한다) C. 연성
	仙腸 보조기	골반을 포함하는 것 A. 금속틀 B. 경성(경추보조기에 준한다) C. 연성 삼베를 주재료로 하고, 판 스프링으로 보강한 것 D. 골반대 골반을 띠모양으로 한바퀴 돌리는 것 1. 심이 있는 것 2. 심이 없는 것
상지 보조기	어깨 보조기	견관절을 외전위로 유지하는 것으로, 골반부터 전완에 이르는 것이 기본 A. 금속틀 체간 부분이 금속틀인 것 B. 경성 양성 모델로 몰드된 것. 금속지주로 보강된 것을 포함 1. 불연성 셀룰로이드 2. 가죽 3. 플라스틱
	팔꿈치 보조기	상완부터 전완에 이르는 것 A. 양측지주 양측에 금속지주를 가지고, 금속의 반월을 가지는 것 B. 경성 양성모델로 몰드된 것. 금속지주에 의해 보강된 것을 포함. 1. 불연성 셀룰로이드 2. 가죽 3. 플라스틱 C. 연성
	수배굴 보조기	전완부터 손부분에 이르는 것으로, 수관절을 배굴위로 유지하는 것 A. 바네스형 전완부와 수부를 판 스프링으로 연결 B. 토마스형 고무로 수관절을 배굴위로, 모지를 외전위로 유지하는 것 C. 오펜하이머형 강선을 주재료로 하여, 수관절 배굴, MP 신전, 모지 외전위를 취하게 하는 것 D. 경성 1. 불연성 셀룰로이드 2. 가죽 3. 플라스틱
	장대립 보조기	전완부터 수부에 이르는 것으로, 수관절을 배굴위로 유지하고, 모지를 대립위로 유지하는 것. 高力알루미늄금속펠트를 안에 붙인 구조가 기본
	단대립 보조기	모지를 대립위로 유지하는 것. 高力알루미늄금속펠트를 안에 붙인 구조가 기본
	把持装具	전완부터 손부분에 이르는 것으로, 모지와 둘째, 셋째손가락으로 집기가 가능한 것. 통상, 高力알루미늄금속펠트를 안에 붙인 구조가 기본인데, 플라스틱이 주재료인것 포함 A. 수관절 구동식 수관절의 운동으로 집기가 가능한 것 B. 하네스 구동식 하네스를 역원으로 하는 것
	MP굴곡보조기 (너클번더) 및 MP신전보조기 (역너클번더)	손부분에서 둘째손가락부터 새끼손가락 기절에 이르는 것으로, MP관절을 굴곡 또는 신전시키는 것 A. 바넬형 고무를 이용하는 것 B. 플라스틱 C. 연성
	손가락 보조기 (손가락용 너클 벤더 및 손가락용 역너클 벤더)	PIP 및 DIP 관절을 신전위 또는 굴곡위 아니면 내전반위로 유지하는 것
	B. F. O (식사 동작 보조기)	전완을 평형을 취한 상태로 유지하여, 볼베어링을 이용해 작은 힘으로 운동을 가능하게 하는 것

가. 기본 공작법

공정	작업 내용
(가) 患肢 및 환부의 관찰	환부의 표면상태, 관절의 운동기능(신전, 내전, 외전 등)의 상황 및 지위의 관찰 및 특장 파악
(나) 치수 측정 및 투영도 작성	정보카드의 기록, 제작에 필요한 치수와 각도의 측정·기록 및 투영도 작성
(다) 취형	깁스(석고붕대) 포대법으로 음성 모델의 취형
(라) 양성 모델 제작	음성 모델에 깁스 주형, 양성모델의 수정, 표면의 마무리 및 건조
(마) 조립	양성모델에 디자인의 기입(얼라인먼트) 프레임 : 곡선 가공, 조립 및 조정 몰 드 : 플라스틱판 절단, 가열성형가공, 트리밍 및 조정 筋金, 조임가죽, 족부덮개, 족저판, 네크링, 패드, 벨트 등 임시 중지 및 각부분의 결합
(바) 임시 맞춤 (중간 적합 검사)	筋金, 조임가죽, 족부덮개, 족저판, 네크링, 패드, 벨트 등의 조정, 시험사용과 마무리
(사) 완성	筋金, 조임가죽, 족부덮개, 족저판, 네크링, 패드, 벨트 등의 부속품 부착과 마무리
(아) 준수 검사	보조기 적합의 최종검사 및 장착과 사용에 따른 기능 최종 검사

나. 취형구분

다. 기본 가격

이름	주물 구분	가격(엔)		비고
		주물	치수측정
하지 보조기용	Ａ－１ Ａ－２ Ａ－３ Ａ－４ Ａ－５ Ａ－６ Ａ－７ Ａ－８	25,200 32,000 21,800 18,400 16,800 15,300 11,100 48,500	7,700 8,450 7,850 7,350 7,150 7,000 6,000 14,100
화형 보조기용	Ｂ－１ Ｂ－２	15,300 11,100	7,000 6,000
체간 보조기용	Ｃ－１ Ｃ－２ Ｃ－３ (금속 프레임, 경성) (연성) Ｃ－４ (금속 프레임, 경성) (연성) Ｃ－５ (금속 프레임, 경성) (연성 골반 벨트)	29,600 23,100 22,600 7,000 19,300 6,900 17,000 6,650	8,050 7,450 7,000 7,000 6,850 6,850 6,650 6,650
상지 보조기용	Ｄ－１ Ｄ－２ Ｄ－３ Ｄ－４ Ｄ－５ Ｄ－６	30,800 16,700 15,200 13,500 10,800 8,150	8,200 7,150 6,900 6,700 6,100 4,350
㈜ 1. 2종류 이상의 보조기를 조합한 보조기의 경우는, 개개의 가격중 가장 높은 가격으로 한다. 2. 보고용 족부(다리길이 차이 보정을 위해 사용하는 의족용 족부를 말한다. 이하 동일)를 사용하는 경우, 32,200엔을 추가한다. 3. 보고용 족부는 건지와 매우 큰 다리길이 차이가 있는 경우에만 추가할 수 있다. 4. 보고용 족부의 경우는 라의 (나)의 b의 부속품 등을 가산요소로 하여 보고의 가격을 가산하는 것이 불가능하다.

라. 제작 요소 가격

(가) 하지보조기

a. 이음(繼手)

이름	종류	가격(엔)	비고
허벅지 이음	고정 유동	5,950 7,050
무릎 이음 (한쪽)	고정 유동 플라스틱 이음	5,800 6,300 13,400
발 이음 (한쪽)	고정 유동 플라스틱 이음	4,850 5,750 10,000
㈜ 1. 고정이음은 이음이 없는 지주를 사용하는 경우에만 사용할 수 있다. 2. 유동이음은 이음이 있는 지주를 사용하는 경우에만 사용할 수 있고, 고정·유동 전환식도 포함한다. 3. 강선지주는 유동의 가격으로 하고, 편측을 1단위로 한다. 4. 단하지보조기용의 板 스프링 지주는 발 이음의 유동 가격으로 한다. 5. 가요성 플라스틱 이음(이음부분에 독립된 형상을 가지는 것에 한한다)의 경우는, 플라스틱 이음의 가격으로 한다. 단, 힌지이음의 경우는 편측을 1단위로 한다.

이름	종류	가격(엔)	비고
대퇴 지지부	A. 반월 B. 가죽 등 1. 카라밴드 2. 대퇴콜셋 C. 몰드 1. 열경화성수지 2. 열가역성수지	4,350 7,550 15,000 24,600 10,100
하퇴 지지부	A. 반월 B. 가죽 등 1. 카라밴드 2. 하퇴콜셋 C. 몰드 1. 열경화성수지 2. 열가역성수지	4,200 6,450 11,700 22,900 8,600
족부	A. 등자 B. 족부 1. 가죽 등 대 소 2. 몰드(열경화성수지) 3. 몰드(열가소성수지) C. 표준화	2,350 13,000 6,800 13,500 7,450 800	보행용 등자는 등자에 준한다. 족저보조기는 B의 족부에 준한다. 표준화는 완성용부품을 추가할 수 있다.
㈜ 1. 반월 및 가죽의 가격은 1개소당으로 한다. 2. 補高, 힐의 보정 및 족저의 보정을 필요로 하는 경우는 (나)의 화형보조기에 준하는 것으로 한다. 3. 대퇴지지부의 좌골지지식은 20,200엔을 추가한다. 4. 하퇴지지부의 PTP 지지식, PTS 지지식 및 KBM 지지식은 13,900엔 추가한다. 5. 족판의 보강을 실시한 경우는 9.200엔을 추가한다.

b. 지지부

이름	종류	가격(엔)	비고
무릎 보호대 캘리퍼스 트위스터 무릎 가리개 T · Y 스트랩 안정기 턴버클 다이얼 록 신전·굴곡 보조 장치 補高用足部 발바닥 뒷면 가죽 (미끄럼 방지) 높이 조정 라이닝	연성(지주부착) 연성(지주없음) 연성 강철제 케이블 대퇴부 하퇴부 족부	15,400 7,050 17,800 5,100 3,100 4,200 4,850 16,500 5,450 7,900 4,300 46,600 1,800 3,450 1,950 1,600 1,150	팬록은 다이얼록에 포함한다. 바네식 또는 고무식을 포함한다.
㈜ 1. 캘리퍼스 및 트위스터를 사용하는 경우, 마의 완성용 부품을 추가할 수 없다. 2. 힐의 보정 및 족저의 보정을 필요로 하는 경우는 (나)의 화형보조가에 준하는 것으로 한다. 3. 골반대를 사용하는 경우는 (다)의 체간보조기에 준하는 것으로 한다. 4. 현수대를 사용하는 경우는 (1)의 라의 (라)의 의족현수용 부품에 준하는 것으로 한다. 5. 補高用 족부는 건지와 다리길이 차이가 큰 폭일 때에만 추가할 수 있다. 6. 보고용 의족은 완성용 부품을 추가할 수 있다. 7. 높이 조정의 가격은 1개소당으로 한다. 8. 라이닝은 몰드의 경우로 한정한다.

c. 기타 가산 요소

(b) 靴型(구두형) 보조기

a. 제작 요소

(a) 환족

이름	종류	가격(엔)	비고
단화	정형화	39,700
	특수화	49,200
챠카화	정형화	41,000
	특수화	51,200
반장화	정형화	42,200
	특수화	53,100
장화	정형화	44,900
	특수화	58,600
㈜ 1. 화형보조기는 오른쪽이나 왼쪽 등 한 쪽을 1단위로 한다. 2. 정형화는 표준 목형에 가죽, 펠트 등을 붙이고, 보정하여 만들어진다. 3. 특수화는 양성모델로부터 작성한 특수 목형을 이용해서 만들어진다. 4. 굿이어 일식 및 맥케이식의 가격은 20% 추가한다. 5. 화형보조기가 지주를 필요로하는 경우는 (가)의 하지보조기의 제작요소와 마의 완성용 부품을 추가할 수 있을 때이다.

(b) 健足

이름	가격(엔)	비고
단화	24,500
챠카화	25,500
반장화	26,400
장화	28,200
㈜ 1. 오른쪽이든 왼쪽이든 한쪽이 건측인 경우에 추가할 수 있다. 2. 마의 완성용 부품을 추가할 수 없다. 3. 굿이어 일식 및 맥케이식의 가격은 20% 추가한다.

b. 부속품 등의 가산 요소

이름	종류	가격(엔)	비고
월형 연장		4,050
스틸 스프링 세트		5,100	족저보다 近位로 연장하는 경우에 한한다.
토우 박스 보강		2,500
납판 삽입		2,600
足背 밴드		2,100
매직밴드(뒷면 포함)		1,450	3개를 초과하는 경우, 초과분 1개당으로 한다.
보고	가축깔창식	7,200	보고가 2cm를 넘는 경우는 초과한 부분의 2cm 단위 당 1,500엔을 가산한다.
	구두의 보고	3,350	보고가 2cm를 넘는 경우는 초과한 부분의 2cm 단위 당 1,000엔을 가산한다.
힐 보정	토오크(torque) 힐	5,700
	웻지 힐 컷오프 힐 킬 힐 서치 힐 노마스 힐 역 토마스 힐 클레어 힐 계단형 힐	3,350
족저 보정	내측 소울 웻지 외측 소울 휏지	4,350
	덴버 바 토마스 바 메이트 반월 바 메타탈져 바 하우더 바 록커 바 화형	3,350

(다) 체간보조기

a. 지지부

이름	종류	가격(엔)	비고
경추 지지부	A. 몰드(열가역성수지) 1. 지주부착 2. 지주없음 B. 프레임 C. 카라 1. 턱받이 있음 2. 턱받이 없음	38,100 29,400 28,400 13,700 11,000	몰드의 샌드위치 구조는 17,700엔을 추가한다.
흉추 지지부	A. 몰드(열가역성수지) 1. 지주부착 2. 지주없음 B. 프레임 C. 연성	38,400 28,000 39,900 23,400	몰드의 샌드위치 구조는 14,400엔을 추가한다.
요추 지지부	A. 몰드(열가역성수지) 1. 지주부착 2. 지주없음 B. 프레임 C. 연성	25,700 19,100 32,200 18,300	몰드의 샌드위치 구조는 10,800엔을 추가한다.
선장(仙腸) 지지부	A. 몰드(열가역성수지) 1. 지주부착 2. 지주없음 B. 프레임 C. 연성 D. 골반대 1. 심 있는 것 2. 심 없는 것	20,700 15,200 28,100 16,400 15,800 10,400	몰드의 샌드위치 구조는 9,350엔을 추가한다.

b. 기타 가산 요소

이름	종류	가격(엔)	비고
체간보조기 부속품	높이 조정 턴버클식 허리부분 이음 버터플라이 어깨밴드 회음 끈(?) 복압 강화밴드	3,450 5,400 5,900 9,300 2,950 2,150 2,950
라이닝	경추지지부 흉추지지부 요추지지부 선장지지부	3,200 3,900 3,550 2,100
㈜ 1. 높이 조정의 가격은 1개소당이며, 경추보조기에 대해서만 가산할 수 있다. 2. 버터플라이는 몰드 또는 프레임의 경우에만 추가할 수 있다.

(라) 상지 보조기

a. 이음

이름	종류	가격(엔)	비고
어깨 피팅	A. 고정(한쪽) B. 유동(한쪽) C. 어깨 회선장치	5,850 9,100 20,600
팔꿈치 피팅 (한쪽)	A. 고정 B. 유동 C. 플라스틱 이음	4,150 4,200 10,800
손 피팅 (한쪽)	A. 고정 B. 유동 C. 플라스틱 이음 D. 강선 지주	3,400 6,850 9,550 6,450
MP 피팅	A. 고정 B. 유동	4,200 4,650
ＩＰ継手	A. 고정 1. 금속(알루미늄) 2. 몰드(열가역성수지) B. 유동 C. 강선지주	2,600 2,050 3,500 1,850
㈜ 1. 고정이음은 이음이 없는 지주를 사용하는 경우에만 쓸 수 있다. 2. 유동이음은 이음이 있는 지주를 사용하는 경우에만 쓸 수 있는데, 고정·유동 전환식도 포함된다. 3. 플라스틱 이음은 마의 완성용 부품을 추가할 수 있다.

b. 지지부

이름	종류	가격(엔)	비고
흉곽 지지부(반신)	A. 몰드(열가역성수지) B. 프레임	14,000 9,400
골반 지지부(반신)	A. 몰드(열가역성수지) B. 프레임	15,400 15,200
상완지지부	A. 반월 B. 가죽 등 1. 커브밴드 2. 상완콜셋 C. 몰드(열가역성수지)	3,850 5,450 8,950 8,400	몰드의 샌드위치 구조는 6,700엔 추가한다.
전완지지부	A. 반월 B. 가죽 등 1. 커브밴드 2. 전완콜셋 C. 몰드(열가역성수지)	4,050 5,550 7,150 8,050	몰드의 샌드위치 구조는 6,900엔 추가한다.
손부분 등 패드	A. 몰드 B. 프레임	2,400 2,300
손바닥 패드	A. 몰드 B. 프레임	3,750 4,350
㈜ 반월 및 피혁의 가격은 1개소당으로 한다.

라. 제작 요소 가격

c 기타 추가 요소

이름	종류	가격(엔)	비고
기절골(基節骨) 패드	몰드 프레임	2,650 3,850	가격은 등쪽이나 손바닥쪽 또는 그 양방향을 1단위로 한다.
中・末節骨 패드	몰드 프레임	2,250 1,750	가격은 등쪽이나 손바닥쪽 또는 그 양방향을 1단위로 한다
대립 바		5,100
C 바		3,900
아웃트리거		2,500
신전·굴곡 보조 스프링		2,550	가격은 1개소당
팔꿈치 가리개		3,350
턴버클		5,450
다이얼 록		7,900
라이너	상완부 전완부 손부분	1,150 1,050 950
㈜ 1. 팔꿈치 신전·굴곡 보조 스프링 또는 팔꿈치 신전·굴곡 보조 고무를 사용하는 경우, (가)의 하지보조기에 준하는 것으로 한다. 2. 현수대를 사용하는 경우는 (1)의 나의 (나)의 의수용 하네스 및 의족 현수용 부품에 준하는 것으로 한다. 3. 라이닝은 몰드의 경우로 한정한다.

마. 완성용 부품

부품의 명칭, 사용부품, 가격 등에 대해서 별표 2-2에서 정한대로 한다.

바. 내용연수

(가) 보조기 본체

구분	명칭	형식	내용연수(연)	비고
하지보조기	허벅지보조기 장하지보조기 무릎보조기 단하지보조기 트위스터 족저보조기	금속틀 경성 연성 양측지주 경성 스웨덴식 연성 양측지주 편측지주 S형지주 강선지주 판 스프링 경성(지주있음) 경성(지주없음) 연성 연성 鋼索	3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 1.5 2 2 3 1.5	내용연수 이내의 파손 및 고장은 원칙상 수리 또는 조정을 실시하는 것이다.
신발형 보조기			1.5
체간 보조기	경추보조기 흉추보조기 요추보조기 선장보조기	금속틀 경성 카라 금속틀 경성 연성 금속틀 경성 연성 금속틀 경성 연성 골반대	3 2 2 3 2 1.5 3 2 1.5 3 2 1.5 2
상지 보조기	어깨보조기 팔꿈치보조기 손 배굴 보조기 장대립 보조기 단대립 보조기 파지보조기 MP굴곡 보조기 MP신전 보조기 손가락 보조기 B.F.O.	양측지주 경성 연성	3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3

(나) 완성용 부품

재료·부품명	내용연수(년)	비고
이음류 손부분 발부분 기타 소모품	1.5 1.5 1 1	내용년수 이내의 파손 및 고장은 원칙상 수리 또는 조정을 실시하는 것이다.

비고

1. 본 표의 가격은 의사의 취형 기술료를 포함하지 않는다.

2. 내용년수는 보통의 착용 상태에서 해당 재료·부품이 수리 불능이 될 때까지의 예상 기간을 나타낸 것이다.

(4) 앉은 자세 유지 장치

종목	사용 요소 부품 및 공작법	가격	내용년수	비고
앉은 자세 유지 장치	-앉은 자세 유지 장치로서 제작된 것은 기능장해 상황으로 앉은 자세와 유사한 자세를 유지하는 기능을 가지는 장치를 포함하는 것이다. -가의 기본공작법에 따라 라와 마 각각에 필요한 소재·부품을 조립하여 제작한다. -자세유지능력 상황에서 적합시킨다. -적정한 압박 등에 의한 불쾌감이 생기지 않도록 토탈컨택트(전면접촉형)을 원칙으로 한다.	나의 신체부위 구분에 따라 다에 의해 산정한 기본가격에, 라와 마의 각각 사용하는 요소, 부품의 가격을 합산한 가격으로 한다.	3	내용년수 이내의 파손 및 고장은 원칙상 수리 또는 조정을 실시하는 것이다.

가. 기본 공작법

공정	작업내용
(가) 신체상황의 관찰과 평가	신체변형의 상황 및 경직, 긴장, 불수의운동 등의 관찰과 특징의 파악, 자세의 결정 및 사용목적의 확인
(나) 치수 측정	제작에 필요한 치수와 각도 측정·기록 및 정보카드에 기록
(다) 취형	취형기에 의한 양성모델 또는 깁스 포대법에 의한 음성모델의 취형
(라) 설계도 작성	제작에 필요한 설계도의 작성
(마) 양성모델 제작·수정	음성모델 깁스에 주형 및 지지부의 제작에 필요한 양성모델의 제작, 수정, 표면 마무리
(바) 가공 및 조립	양성모델 및 설계도에 기초하여 가공, 조립
(사) 임시 맞춤 (중간적합검사)	신체에의 적합 및 장치의 각 기능 검사와 수정
(아) 마무리	각 부품의 부착 및 마무리 등
(자) 적합 검사	최종적으로 신체에의 적합 및 장치의 각 기능 검사

나. 신체부위 구분

다. 기본가격

신체 부위	가격(엔)		비고
	치수 측정	취형
머리 및 목부분	2,550	4,550
상지(한쪽)	1,250	3,250
체간부	11,000	21,200
골반 및 대퇴부	11,000	21,200
하퇴 및 족부(한쪽)	1,500
㈜ 신체부위 구분마다 정해지는 치수측정과 취형 가격을 조합하여 기본가격으로 할 것

라. 제작 요소 가격

(가) 지지부

부위	명칭	가격(엔)	비고
두부	두부 지지	7,250
상지	상지지지(한쪽)	2,800
	전완·손부분지지(한족)	3,100
체간부	몰드형	40,600	치수측정으로 제작하는 경우는 80%의 가격으로 한다.
골반·대퇴부	몰드형	40,600	치수측정으로 제작하는 경우는 80%의 가격으로 한다.
하퇴부	하퇴지지(한쪽)	2,250
족부	족대(한쪽)	2,250
㈜ 플렉스 구조를 가진 경우는 1개소당 5,100엔을 추가한다.

(나) 지지부의 연결

이름	종류	가격(엔)	비고
고정	두부	2,750
	요부(한쪽) 슬부(한쪽) 족부(한쪽)	1,950
유동	요부(한쪽) 슬부(한쪽) 족부(한쪽)	2,950
각도 조정용 부품	기계식	8,500
	가스압식	9,750
	전동식	68,000
㈜ 1. 고정이라는 것은 각도조절기능 없이 일정한 각도로 연결하는 구조를 말한다. 2. 유동이라는 것은 다소에 불과하더라도 각도 변경이 가능한 연결구조로, 각도조정용 부품을 사용하는 경우는 사용 개수분의 가격을 가산한다. 3. 고정 또는 유동에서 완성용 부품의 이음을 사용하는 경우는 해당 완성용 부품의 가격으로 한다. 4. 2의 (1) 또는 (3)의 각 마에서 각구조의지 또는 보조기의 완성용 부품을 사용하는 경우는 각구조의지 또는 보조기의 기준에 준하는 것으로 한다.

(다) 구조 프레임

사용 재료	기본 가격(엔)	비고
목재 · 금속	25,900
㈜ 1. 틸트 기구를 부가하는 경우는 4,900엔 가산하고, 필요 수량의 각도조정용 부품을 가산한다. 2. 승강기구를 부가하는 경우는 6,700엔 가산하고, 필요 수량의 각도조정용 부품을 가산한다. 3. 완성용 부품의 구조 프레임을 사용하는 경우는 해당 완성용 부품의 가격을 기본가격으로 한다. 4. 휠체어 및 전동휠체어 기능을 부가하는 경우는 2의 (5)에서 정하는 휠체어(보통형 또는 수동형) 및 전동휠체어의 가격을 기본가격으로 하고, 구조프레임의 기본가격을 합산할 수 없다. 단, 앉은 자세 유지 장치로서 제작하는 부품과 중복되는 부품에 대해서는 3의(5)에서 정하는 휠체어 및 전동휠체어의 각 부위의 교환가격의 95%에 상당하는 가격으로 가정하여, 이것을 공제한다. 또한 리클라이닝, 틸트, 리클라이닝·틸트에 한하여 휠체어 및 전동휠체어의 기구를 우선하고, 앉은 자세 유지 장치의 기구 제작요소 가산은 실시하지 않는다.

(라) 부속품

이름	종류	가격(엔)	비고
컷아웃테이블		11,600	표면 쿠션 부착은 3,650엔 추가할 것
상지 유지 부품	암 레스트(한쪽)	3,600
	팔꿈치 패트(한쪽)	2,150
	세로형 그립(한쪽) 가로형 그립(한쪽)	2,600
몸통 유지 부품	가슴 패드	3,900
	가슴받이 롤	5,400
하지 유지 부품	내전방지 패드	3,750
	외전방지 패드(한쪽)	2,100
	무릎 패드(한쪽) 하퇴유지 패드(한쪽)	3,250
	족부유지 패드(한쪽)	2,450
벨트 부품	어깨 벨트(한쪽)	1,900
	팔꿈치 벨트(한쪽) 손목벨트(한쪽)	1,600
	가슴벨트 골반벨트	3,350
	허벅지벨트	3,500
	대퇴벨트(한쪽) 무릎벨트(한쪽) 하퇴벨트(한쪽) 발목벨트(한쪽)	1,750
지지부 커버	두부	2,250
	상지(한쪽)	1,250
	체간부 몰드형	8,050
	골반·대퇴부 몰드형	8,050
	하퇴부(한쪽)	1,250
	족부(한쪽)	1,250
라이너	암 레스트(한쪽)	1,350
	테이블	3,650
체압 분산 보조 소재	두부	3,650
	상지(한쪽)	1,800
	체간부	8,350
	골반·대퇴부	8,350
	하퇴부(한쪽) 족부(한쪽)	1,800
캐스터		1,450
기타	간병용 그립(한쪽)	2,650
	스톱퍼	4,050
	높이조정용 받침대	15,800
㈜ 1. 각 종류 1개당의 금액이다. 2. 부착에 있어서 매직밴드를 사용하는 경우는 그 가격을 포함한다.

(마) 조절기구

이름	종류	가격	비고
높이조절	두부 지지부 체간 지지부 골반·대퇴 지지부	2,550
	족부 지지부(한쪽) 암 레스트(한쪽)	1,600
전후조절	두부 지지부 골반·대퇴 지지부	2,650
	족부 지지부(한쪽)	1,600
각도조절	두부 지지부	3,050
	테이블	6,700
탈착기능	체간 패드(한쪽) 골반 패드(한쪽) 무릎 패드(한쪽) 암 레스트(한쪽)	2,050
	내전방지 패드	5,700
폐쇄기능	암 레스트(한쪽) 족부 지지부(한쪽)	2,050
㈜ 1. 각각을 1단위로 한다. 2. 탈착, 폐쇄기구에서 경첩과 매직밴드 등의 간편한 방법인 경우는 가산할 수 없다.

바. 완성용 부품

앉은 자세 유지 장치용 부품의 명칭, 사용 부품, 가격 등은 별표 2-2에서 정하는 바를 따른다.

비고

1 본 표의 가격은 의사의 취형 기술료를 포함하지 않는다..

2. 내용년수는 정상적인 사용 상태에서 해당 장치를 수리 불능이 될 때까지의 예상 기간을 나타낸 것이다.

(5) 기타

종목	이름		기본 구조			부속품	가격(엔)	내용년수 (연)	비고
맹인 안전 지팡이	보통용		주체 : 섬유 복합 재료 물미 : 내마모성 합성수지 또는 高力알루미늄 합금 외장 : 백생 또는 황색 도장이나 가공 형상 : 직식			야광장치 벨 고무 그립	3,550	2	1. 야광장치 (1) 야광재를 부착은 410엔 추가한다. (2) 전면 야광재 부착은 1,200엔 추가한다. (3) 플랫시라이트 부착은 1,650엔 추가한다. 2. 벨 부착은 1,650엔 추가한다. 3. 주체 목재에 폴리카보네이트수지 피복 부착은 1,450엔 추가한다. 4. 고무그립을 부착하면 660엔 추가한다.
			주체 : 목재 기타는 위와 동일			위와 동일	1,650
			주체 : 경금속 기타는 위와 동일			위와 동일	2,200	5
	휴대용		주체 : 섬유복합재료 물미 및 외장 : 보통용과 동일 형상 : 접이식 또는 슬라이드식			위와 동일	4,400	2
			주제 : 목재 기타는 위와 동일			위와 동일	3,700
			주체 : 경금속 기타는 위와 동일			위와 동일	3,550	4
	신체지지 병용		주체 : 경금속 물미 : 고무 또는 보통용과 동일 외장 : 보통용과 동일 형상 : 직접식 또는 접이식이나 슬라이드식			위와 동일	3,800	4
의안	보통의안		주재료 : 플라스틱 또는 유리 기성품				17,000	2
	특수의안		주재료 : 위와 동일. 특수 가공을 실시한 것				60,000
	콘택트의안		주재료 : 플라스틱				60,000
안경	교정안경		렌즈 : 플라스틱 또는 유리		6D 미만		17,600	4	가격은 렌즈 2매 1조로 하고, 테를 포함한다. 난시를 포함한 경우는 한쪽 눈 혹은 양쪽 눈에 상관없이 4,200엔 추가한다.
					6D 이상 10D 미만		20,200
					10D 이상 20D 미만		24,000
					20D 이상		24,000
	콘택트렌즈		주재료 : 플라스틱				15,400		가격은 렌즈 1매 기준이다.
	약시안경		걸이식 안경				36,700		고배율(3배율 이상)의 주경을 필요로 하는 경우는 21,800엔을 추가한다.
			초점 조정식				17,900
점자기	표준형		A. 32마스 18행, 양면쓰기 황동판제 B. 32마스 18행, 양면쓰기 플라스틱제				Ａ10,400 Ｂ6,600	7	가격은 점필을 포함한 것임
	휴대형		A. 32마스 18행, 단면쓰기 알루미늄제 B. 32마스 18행, 단면쓰기 플라스틱제				Ａ7,200 Ｂ1,650	5
보청기	고도난청용 포켓형		JIS C 5512-2000에 따른다. 90 데시벨 최대출력음압의 피크값의 표시값이 140 데시벨 미만이다. 90 데시벨 최대출력음압의 피크값이 125 데시벨 이상에 달하는 경우는 출력제한장치를 붙인다.			전지 Ear mold	34,200	5	가격은 전지, 골도 리시버나 헤드밴드를 포함한다. 신체장해의 상황에 따라 이어몰드가 필요한 경우는 수리기준의 표를 참조하여 교환 금액의 범위내에서 필요한 금액을 가산한다. 댄퍼 삽입 후크로 한 경우는 240엔으로 한다. 평면렌즈가 필요한 경우는 수리기준의 표를 참조하여 교환금액의 범위에서 필요한 금액을, 또는 교정용렌즈나 차광교정용 렌즈를 필요로 하는 경우는 안경의 수리기준의 표를 참조하여 교환금액의 범위내에서 필요한 금액을 가산한다. 중증 난청용 귀걸이형으로 FM형 수신기, 오디오슈, FM형용 무선마이크를 필요로 하는 경우는 수리기준의 표를 참조하여 교환액의 범위내에서 필요한 금액을 가산한다.
	고도난청용 귀걸이형						43,900
	중증난청용 포켓형		90 데시벨 최대출력음압의 피크값의 표시값이 140 데시벨 이상인 것. 기타는 고도 난청용 포켓형 및 고도난청용 귀걸이형에 준한다.			위와 동일	55,800
	중증난청용 귀걸이형						67,300
	귀구멍형 (기성품)		고도 난청용 포켓형 및 고도 난청용 귀걸이형에 준한다. 단, 주문제작의 출력제한장치는 내장형을 포함한다.			위와 동일	87,000
	귀구멍형 (주문제작)					전자	137,000
	골도식 포켓형		IEC Pub 118-9(1985)에 의한 90 데시벨 최대 포스 레벨의 표시치가 110 데시벨 이상인 것			전지 골도 리시버 헤드밴드	70,100
	골도식 안경형					전지 평면 렌즈	120,000
인공 후두	피리식		내쉬는 숨에 의해 고무 등의 막을 진동시키고, 비닐 등의 관을 통해서 음원을 구강내로 끌어들여 구음화 하는 것			기관 삽관	5,000	4	기관 삽관을 한 경우, 3,100엔 추가한다.
	전동식		턱 아래 부분에 댄 전동판을 구동시켜 經皮的으로 음원을 구강내로 끌어들여 구음화하는 것			전지 충전기	70,100	5	가격은 전지 또는 충전기를 포함한 것이다
휠체어	보툥형		원칙상, 접이식으로 대형바퀴가 후방에 있는 것임. JIS T 9201-1988 또는 JIS T 9201-2006에 따른다.			신체의 장해상태에 따라 쿠션, 기타 부속품을 필요로 하는 경우, 수리기준의 표에 나타낸 것을 부속품으로 한다.	100,000	6	가격은 주문제작 제품 및 모듈방식 제품(모듈을 조립하여 제작 가능하고, 완성후 간단한 조정기능을 가질 것)에 적용하는데, 기성제품은 가격란의 금액의 75% 범위의 금액으로 한다. 욕창이 있는 자, 욕창이 생길 위험성이 있는 자 등이 쿠션을 필요로 하는 경우는 수리기준의 표에서 언급한 쿠션 등의 금액 범위내에서 필요한 금액을 가산한다. 단, 프로테이션 패드(휠체어용)의 지급을 받는 자(단, 내용년수가 넘은 자는 제외)와 지급신청을 한자는 쿠션을 부속품으로 하지않는다. 체간근력의 저하 등으로 앉은 자세 유지 자치의 완성용 부품(지지대(골반·대퇴부))를 쿠션으로 이용할 필요가 있는 경우에는 별표 2-2에서 정하는 바에 따라 가산한다. 신체의 장해상황에 따라, 기타 부속품을 필요로 하는 경우는 수리기준 표에 언급한 교환 금액의 범위내에서 필요한 금액을 가산한다. 간이 전동형의 컨트롤러, 조작제어부품, 자동정지제어부품 및 충전기는 전동휠체어에 준하고, 밧데리는 전동휠체어의 수리기준에서 언급한 밧데리 교환(마이콘 내정형에 관한 것 포함)의 금액 범위내에서 필요한 금액을 가산한다. 또한 AC 사보 모터식을 필요로 하는 경우는 20,000엔을 추가한다.
	리클라이닝식 보통형		백서포트의 각도를 바꿀 수 있을 것. 기타는 보통형과 동일.			위와 동일	120,000
	틸트식 보통형		좌석과 백서포트가 일정 각도를 유지한 상태에서 각도를 바꿀 수 있을 것. 기타는 보통형과 동일			위와 동일	148,000
	리클라이닝·틸트식 보통형		백서포트의 각도를 바꿀 수 있고, 좌석과 백서포트가 일정 각도를 유지한 상태에서 각도를 바꿀 수 있을 것. 기타는 보통형과 동일			위와 동일	173,000
	수동 리프트식 보통형		좌석의 높이를 바꿀수 있을 것. 기타는 보통형과 동일			위와 동일	232,000
	전방 대형바퀴형		원칙상, 접이식이며 전방에 대형바퀴가 있는 것			위와 동일	100,000
	리클라이닝식 전방 대형바퀴형		백서포트의 각도를 바꿀 수 있는 것. 기타는 전방 대형바귀형과 동일			위와 동일	120,000
	한손 구동형		원칙상, 접이식이며 한손으로 핸드림을 이중으로 장착하고, 한쪽 상지장해자 등이 사용할 수 있다.			위와 동일	117,000
	리클라이닝식 한손 구동형		백서포트의 각도를 바꿀 수 있는 것. 기타는 한손 구동형과 동일			위와 동일	133,600
	레버 구동형		레버 1개로 구동조타할 수 있고, 한쪽 상지장해자 등이 사용할 수 있는 것			위와 동일	160,500
	수동형		원칙상, 간병인이 밀어서 구동하는 것.(접이식, 비접이식) A. 대형 바퀴가 있는 것 B. 소형 바퀴만 있는 것			위와 동일	A 82,700 Ｂ 81,000
	리클라이닝식 수동형		백서포트의 각도를 바꿀 수 있는 것. 기타는 수동형 A와 동일.			위와 동일	114,000
	틸트식 수동형		좌석과 백서포트가 일정 각도를 유지한 상태에서 각도를 바꿀 수 있는 것. 기타는 수동형 A와 동일			위와 동일	128,000
	리클라이닝·틸트식 수동형		백서포트의 각도를 바꿀 수 있고, 좌석과 백서포트가 일정 각도를 유지한 상태에서 각도를 바꿀 수 있는 것. 기타는 수동형 A와 동일			위와 동일	153,000
	간단 전동형 (수동겸용)		휠체어에 전동구동장치와 제어장치를 부착한 간편한 것. A. 전환식 전동력 주행, 수동력 주행을 교체 가능한 것 B. 어시스트식 구동 인력을 전동력으로 보조하는 것이 가능한 것. 기타는 휠체어 보통형에 준한다.			전동장치 이외의 휠체어부분은 지급기준에 언급한 금액 범위내에서 필요한 금액을 가산한다. 외부 충전기 밧데리 전동장치 이외의 휠체어의 보통형에 준한다.	A 157,500 B 212,500
전동 휠체어	보통형 (4.5Km/h)		JIS T 9203-1999 또는 JIS T 9203-2006에 따른다.			외부 충전기 밧데리 신체 장해의 상태에 따라, 쿠션, 기타 부속품을 필요로 하는 경우는 수리기준의 표에서 언급한 것으로 부속품으로 한다.	314,000	6	욕창이 있는 자, 욕창의 위험성이 있는 자가 쿠션을 필요로 하는 경우는 휠체어 수리기준 표에 언급한 쿠션등 및 쿠션커버 교환 금액의 범위내에서 필요한 금액을 가산한다. 단, 프로테이션 패드(전동휠체어용)의 지급을 받은 자(단,내용년수가 지난자는 제외) 및 지급신청을 한 자는 쿠션을 부속품으로 하지 않는다. 체간근력의 저하 등으로 앉은 자세 유지 장치의 완성용 부품(지지부(골반·대퇴부))을 쿠션으로 이용할 필요가 있는 경우에는 별표 2-2에서 정하는 바를 따라 가산한다. 외부 충전기를 필요로 하지 않는 해당기능을 내장한 경우는 30,000엔을, 외부 충전기를 필요로 하는 경우는 수리기준 표에 언급한 교환금액의 범위내에서 필요한 금액을 가산한다. 밧데리 가격은 수리기준 표에 언급한 밧데리교환(마이콘 내장형에 관한 것 포함)의 금액 범위내에서 필요한 금액을 가산한다. 신체의 장해상화에 따라, 기타의 부속품을 필요로 하는 경우는 전동휠체어의 수리기준 표에 언급한 교환액의 범위내에서 필요한 금액을 가산한다.
	보통형 (6Km/h)						329,000
	리클라이닝식 보통형		백서포트의 각도를 바꿀 수 있는 것. 기타는 보통형과 동일.			위와 동일	343,500
	전동 리클라이닝식 보통형		전동으로 백서포트의 각도를 바꿀 수 있는 것. 기타는 보통형과 동일			위와 동일	440,000
	전동 리프트식 보통형		전기로 좌석의 높이를 바꿀 수 있는 것. 기타는 보통형과 동일			위와 동일	701,400
	전동 틸트식 보통형		전기로 좌석과 백서포트가 일정 각도를 유지한 상태에서 각도를 바꿀 수 있는 것. 기타는 보통형과 동일.			위와 동일	580,000
	전동 리클라이닝·틸트식 보통형		전기로 백서포트의 각도를 바꿀 수 있고, 좌석과 백서포트가 일정 각도를 유지한 상태에서 각도를 바꿀 수 있는 것. 기타는 보통형과 동일			위와 동일	982,000
보행차	사륜형 (의작부착)		전 이륜, 후 이륜의 사륜차로, 전륜 구동으로 하는 것			위와 동일	39,600	5
	사륜형 (의자없음)		위와 동일			위와 동일	39,600
収尿器	남성용		채뇨기와 소변주머니로 구성. 소변의 역류 방지 장치를 붙인 것. A. 보통형 B. 간이형			위와 동일	A 7,700 B 5,700	1
	여성용		A. 보통형 내구성 고무제 채뇨주머니를 가진 것 B. 간이형 폴리에틸렌제의 채뇨주머니, 도뇨 고무관 부착				A 8,500 B 5,900		간이형은 채뇨주머니 20매를 1조로 한다.
	인공방광용	回腸 도관용	채뇨기와 소변주머니로 구성. 소변의 역류 방지 장치를 붙인 것(모두 방광적출에 따름)				14,220		양면 점착 시트를 필요로 하는 경우는 수리기준 표에 언급한 양면점착시트 금액을 가산한다.
		요관루용					10,170
		간이형	저자극성의 점착제를 사용한 밀봉형 소변주머니로, 소변 처리용 캡 부착으로 한다.				11,300	-	가격은 1개소당 피부보호제 및 주머를 신체에 밀착시키는 것을 포함한 월액으로 한다.
인공 항문 보조기			저자극성 점착제를 사용한 밀봉형 또는 하부 개방형의 소변주머니로 한다. 라텍스제 또는 플라스틱 필름제			피부보호제 주머니를 신체에 밀착시키는 것	8,600	-	가격은 1개소당 피부보호제 및 주머니를 신체에 밀착시키는 것을 보함하는 월액으로 한다.
보행 보조 지팡이	지팡이		주체 : 목재 (충분한 강도를 가진 것) 외장 : 니스 도장			야광재	2,200	3	야광재 부착한 경우는 410엔(전면 야광재 부착은 1,200엔) 추가한다. 가격은 1개당 가격임. 외장에 백색 또는 황색 락카를 사용한 경우는 260엔 추가한다.
			주체 : 경금속 외장 : 도장 없음				3,000
	목발		주체 : 목재 (충분한 강도를 가진 것) 겨드랑이 : 스폰지 또는 우레탄제의 받침 가죽, 인공가죽 또는 천 커버 외장 : 니스 도장 A. 보통형 B. 신축형			야광재	A 3,300 B 3,300	2
			주체 : 경금속 겨드랑이 : 합성연질수지 쥐는 부분 : 합성연질수지 외장 : 도장 없음 A. 보통형 B. 신축형				A 4,000 B 4,500	4
	캐나디언· 클러치		주체 : 알루미늄, 강관 상부 4단 간격 이상, 하단 9단 간격 이상의 조절장치를 부탁한 것. 완지지기 : 알루미늄 주물 및 스텐레스 강판 쥐는 부분 : 알루미늄 주물 및 고무 외장 : 도색 없음			야광재	8,000	4
	로프 스틀랜드 클러치		캐나디언·클러치에 준한다.			야광재	8,000	4
	다점 지팡이		지팡이 하부에 3점 이상의 다리를 가질 것. 주체 : 경금속 외장 : 도장 없음			야광재	6,600	4
	플랫폼 지팡이		캐나디언·클러치에 준한다.			야광재	24,000	4
가발							관할국장이 필요하다고 인정하는 금액	-
관장기있는 배변제			「사용약제의 약가(약가기준)」(2008년 후생노동성 고시 제60호) 이하 「약가기준」이라고 한다)에 등재되어 있는 글리세린 관장액				약가기준에서 정하는 금액	-	6개월마다 일괄 지급
욕창 예방용 담요 이불			주재료 : 양모 또는 우레탄 기성품				44,300	－
간병용 리프터			이동식 (들어올리는 장치, 시드 시트 포함)				315,000	５	「전동식」을 포함한다.
부양 패드 (휠체어 · 전동 휠체어)			주재료 : 구분자 인공 지방 구조 : 목재료(1층) 및 우레탄 폼(2층)에 의한 3층구조				31,300	３	주재료만인 경우는 1,300엔 감소시킨다.
부양 패드 (휠체어 · 전동 휠체어)			주재료 : 고분자 인공지능 구조 : 주재료(1층) 및 우레탄폼(2층)에 의해 3층 구조				31,300	３
			주재료 : 폴리마겔 (고분자 인공 지방) 또는 액와 겔 구조 : 주재료를 플라스틱 필름 등으로 포장한 단층구조				51,600	４
개치 베트	수동식		주체 : 스틸 및 목재				123,200	-	원칙상, 사용자의 머리와 다리의 경사각도를 개별로 조정할 수 있는 기능을 가진 것이다.
	능동식		머리 및 다리의 경사각도의 조정이 전동으로 이루어지는 것				245,200
중증 장헤인을위한 의사 전달 장치	문자등 스캐닝 입력 방식		의사전달기능을 가진 소프트웨어가 내장된 전용기구일 것. 문자판 또는 기호 등의 선택에 의해 의사표시 등의 기능을 가지는 간단한 것			프린터 신체의 장해상태에 따라, 기타 부속품을 필요로 하는 경우는 수리기준의 표에 언급한 것을 부속품으로 한다.	143,000	5	히라가나 등의 문자 철자의 선택에 의한 문장표시나 발성, 요구항목과 기호 등의 선택에 따라 傳言의 표시나 발성 등을 실시하는 소프트웨어가 내장된 전용기기 및 프린터로서 구성된 것. 기타 장해에 따른 부속품을 수리기준 중에서 추가하여 가산할 수 있다.
				간단한 환경제어기능이 부가된 것		간단한 것과 동일	191,000		간단한 호나경제어기능이 부가된 것은 1개의 기구조작에 관한 요구항목을 인터페이스를 통해서 기구에 송신하는 것으로, 해당기구를 스스로 조작할 수 있는 소프테웨어를 하드웨어에 내장한 것이다.
				고도의 환경제어기능이 부가된 것		원격제어장치 기타는 간단한 것과 동일	450,000		고도의 환경제어기구가 부가된 것은 복수의 기구조작에 관한 요구항목을 인터페이스를 통해서 기구에 송신하는 것으로, 해당 기구를 스스로 조작할 수 있는 소프트웨어를 하드웨어에 내장한 것이다.
				통신기능이 부가된 것		간단한 것과 동일			통신기능이 부가된 것은 문장표시란이 많고, 정형구, 각종설정 등의 기능이 풍부한 특징을 가지고, 생성한 전언을 메일 등을 이용해서 원격지의 상대에게 전달할 수 있는 전용 소프트웨어를 하드웨어에 내장한 것이다.
	생체현상방식		생체신호의 검출장치 및 해석장치			프린터 및 원경제어장치를 제외한 것과 동일	450,000		생체현상방법은, 생체현상(뇌파나 뇌의 혈액량 등)을 이용해서 「예, 아니오」를 판정하는 것이다.
	화상처리에 따른 안구주시점 검출식 입력장치(스위치)에 의한 것		주시점 검출 유니트, CDC 카메라, 적외선 주사셋트 및 소트트웨어로 구성되어 있음				1,490,000		소프트웨어가 내장된 전용기구 및 프린터로 구성된 것(화상처리에 의한 안구주시점 검출식 입력장치를 이용하는 것은 제외)으로 매우 미세한 신체 움직임(눈깜박임, 호기 등)을 이용해서 「예.아니오」를 판정하는 것.기타 장해에 따라 부속품을 수리기준 중에서 추가하여 가산할 수 있다.

비고

1. 본 표의 가격은 의사의 취형기술요금을 포함하지 않는다.

2. 내용년수는 보통의 착용상태에서 해당 보장구가 수리불능이 될 때까지의 예상연수를 나타내는 것이다.